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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
 Adquisición de batería para inversor y vehículos del MIDEREC. Dirigidos a MiPymes.
Adquisición de baterías para inversores y vehículos del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), con el propósito de garantizar la continuidad operativa de los sistemas de respaldo eléctrico y el correcto funcionamiento de la flotilla vehicular institucional, mediante el suministro de baterías nuevas, de calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la institución.
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	Item
	Descripción
	Cantidad

	1
	Baterías para vehículos TU27R 800, 12V (ver ficha técnica)
	30

	2
	Baterías para vehículos MF90 RC 160 min,12V (ver ficha técnica)
	5

	3
	Baterías para vehículos 375 LN3, 12V,69 Ah,490A (ver ficha técnica)
	5

	4
	Baterías para inversor 225 amperes (ver ficha técnica) LOTE 2
	4


El oferente deberá cumplir con todas las Especificaciones Técnicas adjuntas.

	Articulos
	Descripción del bien
	Cantidad Requerida

	Baterías para vehículos TU27R 800, 12V (ver ficha técnica)
	
Batería automotriz TU27R 800, 12 V, con capacidad de arranque de 800 CCA, nueva y libre de mantenimiento, destinada al sistema de arranque de vehículos. Deberá ser compatible con el vehículo correspondiente, cumplir con las especificaciones del fabricante y contar con garantía mínima de 12 meses contra defectos de fabricación. 
	30

	Baterías para vehículos MF90 RC 160 min,12V (ver ficha técnica)
	Batería automotriz MF90, 12 V, con capacidad de reserva (RC) mínima de 160 minutos, destinada al sistema eléctrico y de arranque de vehículos. La batería deberá ser nueva, de fabricación reciente, libre de mantenimiento o equivalente, compatible con el vehículo correspondiente y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo una garantía mínima de 12 meses contra defectos de fabricación.
	5

	Baterías para vehículos 375 LN3, 12V,69 Ah,490A (ver ficha técnica)
	Batería automotriz 375 LN3, de 12 voltios, capacidad nominal de 69 Ah y corriente de arranque de 490 A, destinada al sistema de arranque y suministro eléctrico de vehículos. Deberá ser nueva, de fabricación reciente, libre de mantenimiento o equivalente, compatible con el vehículo correspondiente y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.
	5

	Baterías para inversor 225 amperes (ver ficha técnica) LOTE 2
	Voltaje nominal: 12 V. Capacidad nominal: 225 Ah. Tipo ciclo profundo, adecuada para sistemas de inversores. Preferiblemente libre de mantenimiento. Diseñada para ciclos repetitivos de carga y descarga. Terminales de alta resistencia. Nueva y de fabricación reciente. Garantía mínima de 12 meses.
	4



FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
La presente contratación tiene como finalidad suplir las necesidades de baterías requeridas para los inversores y vehículos propiedad del MIDEREC, contribuyendo al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y vehículos institucionales y evitando interrupciones en las actividades administrativas y operativas.

ALCANCE
El proveedor adjudicatario deberá:
· Suministrar las baterías requeridas conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas. 
· Garantizar que las baterías sean nuevas, originales o de calidad equivalente, según corresponda. 
· Cumplir con las características de capacidad, voltaje, amperaje, dimensiones y demás condiciones técnicas solicitadas. 
· Entregar los bienes en el lugar indicado por el MIDEREC. 
· Garantizar el correcto embalaje y protección de los productos durante su transporte. 
· Presentar la garantía correspondiente de los bienes suministrados. 
· Sustituir, sin costo adicional para la institución, cualquier batería que presente defectos de fabricación durante el período de garantía, conforme a las condiciones establecidas en la contratación.

DOCUMENTACIÓN PARA REQUERIR
1. Documentación legal y administrativa
1. Formulario de Presentación de Oferta debidamente completado y firmado. 
2. Formulario de Información sobre el Oferente. 
3. Registro de Proveedor del Estado (RPE) vigente. 
4. Certificación de la DGII de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
5. Certificación de la TSS de estar al día en el pago de las obligaciones de la seguridad social. 
6. Certificación o constancia de condición de MiPyme, vigente, cuando corresponda al procedimiento. 
 
2. Documentación técnica
1. Oferta técnica con la descripción detallada de las baterías ofertadas. 
2. Fichas técnicas del fabricante de cada batería ofertada. 
3. Indicar marca, modelo, capacidad, voltaje, amperaje, CCA/RC, según corresponda. 
4. Indicar dimensiones y características físicas de las baterías. 
5. Indicar tipo de batería y tecnología: automotriz, ciclo profundo, AGM, GEL, etc. 
6. Carta de garantía del producto, indicando período y condiciones. 
7. Cuando corresponda, catálogo o documentación técnica del fabricante. 

Nota: El oferente deberá contar con instalaciones físicas que cumplan con los siguientes requisitos: 
• Capacidad mínima para atender tres (3) vehículos de forma simultánea en el área de 
servicio. 
El oferente deberá presentar cotización detallada con precios unitarios para el suministro.
Deberá entregar una certificación firmada y sellada por la parte administrativa de la empresa donde certifique que cuentan con los productos en su inventario.
Deberá instalar cada una de las Baterías en cada uno de los vehículos según nuestro requerimiento.
Deberá entregar por cada una de las Baterías un Certificado de Garantía (firmado y sellado), donde incluya la serie de esta y los datos del vehículo al cual se le estaría instalando.
A la hora de la entrega, Se requiere que las Baterías se encuentren Selladas, libre de mantenimiento
 Deberán contar con un Mínimo de dos (02) años de garantía full. 
 Deberán contar con un tiempo de fabricación máximo de un (01) año. 
Fabricación Americana, europea, japonesa o coreana. 
Marcas reconocidas en el país por más de 5 años.
Se requiere que a la hora de hacer entrega de dichas Baterías el oferente emita un documento que así lo certifique, con los datos del Vehículo, fecha de entrega, las firmas de quien recibe y quien entrega. 
El oferente deberá entregar las Baterías solo si recibe una certificación de parte de la administración de transportación del Ministerio de Deportes, firmada y sellada.
Deberá notificar con antelación de una semana si tiene algún inconveniente en el cumplimiento.
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