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	[bookmark: _Hlk210310515]Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN CLUB DEPORTIVO MIOSOTIS


	Tipo de Proyecto
	Deportivo TECHADO SIMPLE

	Ubicación
	SECTOR HERRERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 368 Personas Aprox.
· Área de construcción: 1,670 M2
· Área de oficina

Descripción del Proyecto
Construcción de la Cancha de Baloncesto Techado Simple

Exterior 
· Grama 
· Hormigón pulido
· Acera Estampada 
· Verja Perimetral
· Muro perimetral
· Muro En Block 
· Bordillos En Jardineras 
· Trinitaria 4und.
· Palma areca 75und.
· Tu Y Yo 120und.
· Agave 2Und.
· Barandilla

Construcción 
· Muro de bloques y malla ciclónica 95.93 ML con altura en bloques de 0.6 y en malla ciclónica 1.2 M
· Gradas 
· Cancha con tabloncillo sintético
· Techo en Aluzinc
· Caseta bomba
· Cisterna
· Registro
· Caja de inspección
· Trampa de grasa
Equipamiento
· Tablero
· Canastos
· Inodoros
· Lavamanos
· Urinales
· Tope de baños en granito
· Escritorio 
· Silla de escritorio
· Silla operativa
· Refrigerador
· Fregadero en acero inoxidable

Puertas y ventanas
· Puertas abatibles polimetálica blanca 
· Puertas abatibles metálica blanca 
· Ventanas aluminio blanca
· Puerta malla ciclónica abatible
· Puerta malla ciclónica deslizable

Terminación:
· Pintura Acrílica Tropical 
· Cerámica de 45cmts y 45 cmts  color gris
· Cerámica de 45cmts y 45 cmts  color crema
· 


Sistema de Iluminación:
· Luces de Poste 4" x 4" x 20, HN
· Lámparas colgantes 100W, LED, 120V 
· Lamparas 2x2 tipo led
· Luces de Techo (BOMBILLO)
· Abanicos de techo industrial
· Panel de breakers 
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