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	Nombre del Proyecto
	Construcción Cancha Los Charamicos 

	Tipo de Proyecto
	Deportivo

	Ubicación
	Sosua, Puerto Plata

	
	19°45'11.8"N 70°31'09.0"W



Datos Técnicos:
· Capacidad: 190 Personas Aprox.
· Área de Solar: 619.61 M2
· Área de construcción: 7,101 M2
· Dimensiones cancha: 26.90x13.55 M2

Descripción del Proyecto
Construcción de La Cancha Los Charamicos ubicado en Sosua, Puerto Plata. Con su cancha deportiva, graderías, boletería, baños públicos, cuarto eléctrico.

Descripción de Proyecto
· Interior 1er y 2do nivel
· Tabloncillo sintético: 364.50 m2
· Muros de bloques hormigon: 104.16 ml
· Aluzin de cerramiento: 116.79 ml
· Aluzin de techo: 665.50 m2
· Gradas con asientos monobloque para: 190 personas
· Porcelanato gris para baños, boletería y cuarto eléctrico: 30 m2
· Piso Vaciado en Hormigón: 490.42 m2
· Recubrimiento en Alucobond para entrada principal: 15 m2

· Exterior
· Acera exterior en hormigón pulido: 17.16 m2

Equipamiento
· Asientos monobloque sin espaldar: 190 unidades
· 2 tableros de anotaciones digitales
· 2 pedestales en hormigón con tableros en fibra de vidrio con aro
· Ventanas tipo louvers: 46.59 ml
· Shutter en entrada principal: medidas 2.85 largo x 3.24 de ancho

Terminación:
· Aplicación de Pintura gris 26: 138.37 m2
· Aplicación de Pintura floor coat color linen acrílico mate: 145.56 m2
· Tabloncillo sintético: 364.50 m2
· Señalización de cancha


Sistema de Iluminación:
· 30 luces colgantes LED de 120V
· 4 luminarias de techo 2x4 30w LED para gradas
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