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	Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BÉISBOL SECTOR LAS TINAS, D.M. YÁSICA ARRIBA

	Tipo de Proyecto
	Deportivo

	Ubicación
	Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 150 Personas Aprox.
· Área de construcción: 324.71 M2
· Dimensiones área de juego: 
· Right Field: 393.60 Pies
· Center Field: 366.14 Pies
· Left Field: 355.47 Pies

Descripción del Proyecto
Construcción de Campo De Béisbol Sector Las Tinas, D.M. Yásica Arriba, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata, el cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts para 12 jugadores cada uno con sus respectivos baños y estacionamientos. 

Campo de Juego
· Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad: 2,248.85 m2
· Grama en cuadro de juego y Jardines:  8,372.97 m2
· Arena limosa en el Cuadro de Juego: 2,050.27 m2
· Drenaje francés 
· Llaves de chorros

Construcción 
· 1 grada techada en Aluzinc de 234.54 metros cuadradas con 6 filas de asiento y barandas de protección. Incluye 2 baños debajo de las gradas.
· 2 Dugout con capacidad para 13 Jugadores, con baño vestidor
· Cisterna 3,000 galones 
· Construcción de séptico
· Muro de backstop con malla ciclónica 27.11 metros lineales. Altura 22.93 mts. 
· Muro de bloques center field 205.07 metros lineales. Altura 1.80 mts.
· Muro de bloques 205.07 metros lineales. Altura: 1.80 mts.
· Muro de bloques y malla ciclónica 179.65 metros lineales. Altura 1.80 mts. 
· 30 estacionamientos.


Equipamiento
· Tinaco 550 galones
· Postes línea de foul
· Pizarra en tola metálica 
Terminación:
· Aplicación de Pintura 
· Piso en Hormigón 

Sistema de Iluminación:
· 8 Postes de HA 50’ en escalerilla
· 32 lámparas MHT de 1500 Watts
· 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica
· Suministro de transformador tipo poste 75 KVA
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