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	Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL HIGUERO

	Tipo de Proyecto
	Deportivo PLAY 270

	Ubicación
	MUNICIPIO ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 150 Personas Aprox.
· Área de construcción: 324.71 M2
· Dimensiones área de juego: 
· Right Field: 393.60 Pies
· Center Field: 366.14 Pies
· Left Field: 355.47 Pies

Descripción del Proyecto
Construcción de Campo De Beisbol 270. El cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts para 12 jugadores cada uno con sus respectivos baños y estacionamientos. 

Campo de Juego
· Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad: 2,248.85 m2
· Grama en cuadro de juego y Jardines:  8,372.97 m2
· Arena limosa en el Cuadro de Juego: 2,050.27 m2
· Drenaje francés 
· Llaves de chorros

Construcción 
· 1 grada techada en Aluzinc de 234.54 metros cuadradas con 6 filas de asiento y barandas de protección. Incluye 2 baños debajo de las gradas.
· 2 Dugout con capacidad para 13 Jugadores, con baño vestidor
· Cisterna 3,000 galones 
· Construcción de séptico
· Muro de backstop con malla ciclónica 27.11 metros lineales. Altura 22.93 mts. 
· Muro de bloques center field 205.07 metros lineales. Altura 1.80 mts.
· Muro de bloques 205.07 metros lineales. Altura: 1.80 mts.
· Muro de bloques y malla ciclónica 179.65 metros lineales. Altura 1.80 mts. 
· 30 estacionamientos.


Equipamiento
· Tinaco 550 galones
· Postes línea de foul
· Pizarra en tola metálica 
Terminación:
· Aplicación de Pintura 
· Piso en Hormigón 

Sistema de Iluminación:
· 8 Postes de HA 50’ en escalerilla
· 32 lámparas MHT de 1500 Watts
· 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica
· Suministro de transformador tipo poste 75 KVA
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