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	Nombre del Proyecto
	Construcción Destacamento Policial En La Comunidad Santa Ana

	Tipo de Proyecto
	Seguridad Ciudadana

	Ubicación del proyecto
	Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal




Datos Técnicos:

Descripción del Proyecto
Destacamento Policía Nacional de 3 niveles en muro de bloques. Es una construcción diseñada para brindar servicios de atención ciudadana, custodia, investigaciones y alojamiento operativo. Sus áreas están distribuidas equitativamente en dos plantas de 153.54 m² cada una y un tercer nivel con un área social de 31.62 m². Además, dispone de áreas exteriores e infraestructura de servicios.


Áreas:
1er nivel
· Recepción
· Sala de espera
· Oficina de recepción de denuncias
· Investigaciones criminales
· Depósito de pertrechos
· Cocina y comedor
· Dormitorios de damas
· Cárcel Mujeres
· Cárcel Hombres
· Baños
· Escalera

2do nivel
· Oficina de comandante con dormitorio y baño
· Departamento de subcomandante
· Ayudantía
· Área del servidor
· Sala de reuniones
· Dormitorios de hombres 
· Baños 
3er nivel
· Área social

Exterior:

· Parqueos motores
· Jardineras
· Acera
· Contén
· Cisterna de 3,000 galones con bomba y caseta para bomba
· Verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad: 12.61 ml
· Muro de bloques de verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad 27.11 ml
 
Terminación

· Terminación de Pisos en granito general gris.
· Terminación de Pisos en hormigón pulido para cárcel.
· Terminación de Pisos en Porcelanato antideslizante en pasillo frente a cárcel.
· Terminación de Pisos en hormigón rayado o violinado para aceras.
· Terminación de Baños: Piso y Revestimiento en cerámica gris clara antideslizante.
· Puerta Principal abatible doble: Comerciales de cristal con marcos de aluminio (con transon 0.50 mts).
· Puertas Interiores, corrediza sencilla, barrotes de hierro negro (acceso a cárcel).
· Puertas Interiores, corredizas dobles, barrotes de hierro negro (cárcel de mujeres).
· Puertas Interiores, corredizas dobles, barrotes de hierro negro (cárcel de hombres).
· Puertas Interiores, abatible sencilla, barrotes de hierro negro (Pasillo de cárcel).
· Puertas Exteriores, abatibles sencillas, barrotes de hierro negro (Pasillo exterior).
· Puertas abatibles sencillas polimetálicas de everdoor blancas.
· Ventanas corredizas y salomónicas en aluminio lacado blanco.
· Logos en vinyl sobre syntrax.
· Ventanas de fachada frontal de vidrio fijo y marcos de aluminio.
· Ventanas corredizas de cristal y marcos de aluminio.
· Ventanas de Barrotes de hierro.
· Instalación de sistema sanitario, incluye: Inodoros, lavamanos, duchas.
· Cocina: Tope en Granito con Gabinetes de piso y pared en Pinto Tratado.
· Protectores en Hierro en Ventanas de Cárceles.
· Plafón comercial en general, plafón en pvc machembrado en baños y cocina.
· Colocación de shutters.
· Escalera exterior de metal.
· Aplicación de Fino e Impermeabilizante Asfaltico.
· Pintura azul 11 pinturas popular exterior.
· Pintura gris claro 26 pinturas popular, exterior.
· Pintura gris claro 26 pinturas popular, en paredes interiores de cárceles.
· Pintura blanca 00 pinturas popular, en paredes interiores de oficinas, recepción, dormitorios, cocina y baños.
· Pintura blanca 00 pinturas popular, en techos.
· 

Suministro
· Suministro de Abanicos, 4 unidades.
· Inversor de 2.5kilos con 4 baterías.


Equipamiento, sistema de iluminación y Mobiliarios según especificaciones en el plano.
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