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	Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA BASE DE INFANTERÍA MARINA MANUEL RAMÓN

	Tipo de Proyecto
	Infraestructura Militar/ Institucional

	Ubicación
	MUNICIPIO BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO



 Datos Técnicos: 

· Área Total: 284.74 M²

Descripción del Proyecto 
Construcción de un edificio de dos niveles destinado a oficinas administrativas para la Base de Infantería Marina Manuel Ramón en Boca Chica. El proyecto comprende la distribución de espacios operativos, zonas de recepción, áreas directivas, servicios sanitarios integrados y kitchenette por nivel.

Nivel 1:
· Recepción.
· Oficina Archivo.
· Oficina Director con Ayudante.
· Oficina Sub-Director.
· Oficina Administrativa.
· Estaciones de Trabajo.
· Kitchenette.
· Depósito.
· 2 Baños.
· Escalera de acceso al Nivel 2.

Nivel 2:

· Oficina Archivo.
· Oficina Director con Ayudante.
· Oficina Sub-Director.
· Oficina Administrativa.
· Estaciones de Trabajo.
· Caja de Distribución de Datos (Data/Server).
· Kitchenette.
· 2 Baños.
· Escalera.

Terminación

· Pisos Generales: Cerámica 45 x 45 cm color gris de calidad superior (116.06 M² por nivel).
· Pisos Antideslizantes: Porcelanato 45 x 45 cm color gris antideslizante (5.34 M² por nivel). 
· Revestimiento de Baños: Porcelanato 35 x 35 cm o cerámica 30 x 60 cm color blanco (14 ML). 
· Puerta Principal: Doble batiente de vidrio con perfil metálico negro / cristal (2.00m x 2.10m). 
· Puertas Interiores: Sencilla batiente, cristal translucido / laminado (1.00m x 2.10m - 7 unidades por nivel). 
· Puertas Sanitarios/Depósito: Sencilla batiente polimetálica (0.80m x 2.10m - 4 unidades por nivel).
· Ventanas Principales: Corredizas de aluminio lacado blanco (1.80m x 1.20m). 
· Ventanas Frontales /Fachada: Vidrio fijo / paños fijos lacados en blanco.
· Pintura Acrílica Muros Exteriores: Blanco Capuchino 116 (Uso General).
· Pintura Acrílica Muros Exteriores: Almendra 53 / Caramelo Suave 25.
· Pintura Acrílica Muros Interiores: Gris 95 y Gris Claro 26 (119.87 ML por nivel). 
· Techo y Fachada: Losa con aplicación de fino e impermeabilizante asfáltico, cielo raso/plafón a 2.72m / 5.72m de altura.

Suministro

Instalaciones Hidro-Sanitarias:
· Inodoros color blanco en baños.
· Lavamanos cuadrados de pedestal en blanco con mezcladora monomando de aluminio. 
· Accesorios de baños: Dispensadores de papel, jabón líquido y papel toalla en color blanco, desagües de piso en aluminio.
· Cocina / Kitchenette: Tope en granito con fregadero.

Equipamiento, sistema de iluminación y Mobiliarios según especificaciones en el plano.
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