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	Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÒN CANCHA DE BALONCESTO MATA PALACIO, MUNICIPIO HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR

	Tipo de Proyecto
	Deportivo

	Ubicación

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 106 a 200 Personas Aprox.
· Área de construcción: 255 M2

Descripción del Proyecto
Construcción Cancha Dura De Baloncesto, esta incluye oficina administrativa, cafetería, almacén, baños gradas. 

Construcción 
· Construcción de grada exterior de 56.00 metros cuadradas con 4 filas de asiento y barandas de protección.
· Construcción Oficina Administrativa, Cafetería, almacén y 2 baños h=3Mcapacidad para 2 Jugadores, área total de 39.98 M2.
· Construcción de séptico
· Cámara de inspección 
· Muro de bloques con malla ciclónica 34.87 metros cuadrados. Altura 1.80 mts.
· Muro de bloques con malla ciclónica Lateral Izquierdo 74.55 metros lineales. Altura: 1.80 mts.
· Muro de bloques con malla ciclónica 51.40 metros lineales. Altura 1.80 mts. 

Equipamiento
· Inodoro Sadosa estándar Taíno Blanco
· Lavamanos Sadosa estándar Taíno Blanco
· Escritorio color haya
· Silla operativa negra en tela
· Refrigerador
· Fregadero de acero inoxidable
· Tinaco 550 galones
· Pizarra en tola metálica 
Terminación:
· Azul Positivo 93 (Acrílica) Pinturas Tropical
· Gris Arena 23 (Acrílica)Pinturas Tropical
· Rojo Positivo 95 (Acrílica)Pinturas Tropical
· Gris Grafito 42 En (Acrílica)Pinturas Tropical
· Blanco 00 (Acrílica) Pinturas Tropical
· Gris 59 (Semigloss) Pinturas Popular
· cerámica de 45cmts y 45 cmts color gris26.25 Mts2
· cerámica de 45cmts y 45 cmts color crema 26.25 Mts2
· cerámica de 45cmts y 45 cmts color crema 1.26 Mts2

Puertas y ventanas
· Puertas abatibles polimetálica blanca
· Puertas abatibles metálica
· Ventanas en celosías en aluminio blanco
· Ventana metálica de tola
Sistema de Iluminación:
· 7 luminaria led superficie circular
· 2 luminaria led de pared
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