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EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED): 
RNC: 4-30-06088-7


AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.


Señores
Departamento de Compras y Contrataciones ETED.

Estimados señores:

ASUNTO: ESTUDIO PREVIO

Luego de un cordial saludo nos dirigimos a ustedes con la finalidad de someter el presente estudio previo para “Adquisición de accesorios para equipos MOTOROLA VHF”.


ESTUDIO PREVIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO, REF.: PACC DT&T-2026-TR1
REALIZADO POR: DIRECCION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES (DTyT).















	
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Mayo, 2026







AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED).

[bookmark: _Hlk204077108]ASUNTO: Estudio Previo que evalúa y justifica la “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MOTOROLA VHF”, a ser ejecutado Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones de la Empresa De Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

[bookmark: _Hlk222220007][bookmark: _Hlk204091636]OBJETO DEL ESTUDIO: “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MOTOROLA VHF”.

	I. Antecedentes institucionales.



La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) nace de la reforma del sector eléctrico dominicano, producto de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 (1997) y la Ley General de Electricidad No. 125-01 (2001), que segmentaron la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), estableciendo a ETED como la entidad estatal encargada de construir, operar y expandir el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), transportando la energía en alta tensión, siendo una pieza clave para la modernización y confiabilidad del sistema eléctrico del país.

	II. Antecedentes de la contratación.



[bookmark: _Hlk222220041]La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), requiere vía su Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones (DTyT), para la “Adquisición de accesorios para equipos MOTOROLA VHF”.

En ese orden, se convoca al Proceso para la: “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MOTOROLA VHF”.

En el marco de lo dispuesto en la Ley No 47-25 y el Decreto No. 52-26, se ha estructurado el proceso que nos ocupa, en el cual podrían participar aquellos Oferente/Proponentes /Participantes identificados e invitados por parte de la Entidad Contratante a presentar Ofertas, así como aquellos que, sin ser invitados, cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.



	III. La necesidad para atender.



La adquisición de accesorios para equipos de radiocomunicación VHF resulta necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema VHF de gestión remota y monitoreo en tiempo real de las operaciones del SENI.

	IV. Identificar el objeto del proceso, su naturaleza, características y sus especificaciones.



Objeto del Proceso
El objeto del proceso es la adquisición de accesorios para equipos de radiocomunicación VHF, necesarios para garantizar el funcionamiento operativo, mantenimiento y mejora de los sistemas de comunicación institucional.

Naturaleza
La adquisición de accesorios para equipos VHF tiene una naturaleza técnica, operativa y de seguridad crítica, enfocada en asegurar la continuidad de comunicaciones voz/datos. Comprende el suministro, instalación y configuración de componentes (antenas, cables, baterías) necesarios para sistemas fijos o portátiles.

Características
Para la adquisición de estos accesorios es fundamental considerar la compatibilidad técnica con los equipos existentes, la calidad de los materiales, la resistencia a condiciones ambientales exigentes y la confiabilidad operativa, a fin de garantizar una comunicación eficiente, segura y continua.

Especificaciones
Los accesorios por adquirir deberán ser compatibles con los equipos de radiocomunicación VHF existentes en la ETED, correspondientes a radios portátiles y móviles marca Motorola o equivalentes técnicamente compatibles con la infraestructura instalada, garantizando su correcta integración, funcionamiento continuo y confiabilidad operativa dentro del sistema de comunicaciones institucional.




Baterías para radios portátiles DGP-8550
[bookmark: _Hlk238023192]Tecnología de ion-litio (Li-Ion) o equivalente.
Voltaje y capacidad compatibles con el equipo.
Autonomía mínima de 8 horas de operación continua.
Sistema de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento.
Compatibles con radios Motorola MOTOTRBO o equivalentes.
[bookmark: _Hlk238023382]Cargadores para radios portátiles DGP-8550
[bookmark: _Hlk238023416]Tipo cargador individual o múltiple.
Alimentación 110–120 VAC.
Sistema de carga inteligente.
Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
Compatibles con baterías del modelo requerido.
Cables de alimentación para radios móviles DGM-8500
[bookmark: _Hlk238023465]Voltaje de operación 12 VDC o equivalente.
Material conductor de cobre de alta calidad.
Aislamiento resistente a temperatura y vibración.
Longitud adecuada para instalación en vehículos.
Compatibles con radios móviles Motorola.
Antenas GPS para radios móviles DGM-8500E
[bookmark: _Hlk238023527]Frecuencia compatible con sistemas GPS.
Conector compatible con radio móvil.
Instalación fija o magnética.
Resistencia a condiciones ambientales.
Alta sensibilidad de recepción.
Botones de control (encendido y selector de canales)
[bookmark: _Hlk238023573]Material resistente al desgaste.
Compatibilidad con radios portátiles Motorola.
Fácil instalación y ajuste.
Diseño ergonómico.
Cable coaxial tipo RG-213 o equivalente
[bookmark: _Hlk238023607][bookmark: _Hlk238023644]Impedancia de 50 ohmios.
Baja pérdida de señal.
Uso exterior e interior.
Alta resistencia a humedad y rayos UV.
Cubierta protectora reforzada.
Conectores RF 7/8 macho y hembra para cable coaxial Heliax o equivalentes
Impedancia de 50 ohmios.
Material anticorrosivo.
Baja pérdida de señal.
Fácil instalación.
Bases o soportes para antenas de comunicación
[bookmark: _Hlk238023725]Material metálico resistente.
Aptos para instalación exterior.
Resistencia a viento y corrosión.
Incluye herrajes de montaje.
Micrófonos de palma RMN5052A
[bookmark: _Hlk238023772]Tipo push-to-talk (PTT).
Compatibles con radios base Motorola DGM-8500.
Cable reforzado.
Alta calidad de audio.
Conectores PL ANFENOR
[bookmark: _Hlk238023797]Impedancia de 50 ohmios.
Compatibles con sistemas RF.
Material resistente a corrosión.
Fácil instalación.

Conectores Mini UHF
[bookmark: _Hlk238023823]Diseño compacto.
Compatibles con radios móviles.
Baja pérdida de señal.
Conexión segura.
Botones de encendido radio DGP6150
Compatibles con radios portátiles Motorola.
Material resistente.
Fácil instalación.
Botones de volumen radio DGP6150
[bookmark: _Hlk238023848]Control de ajuste de audio.
Compatibilidad con radios DGP6150.
Material duradero.
Fuente AC-GOPoE-DC-DC modelo CPG35-112
[bookmark: _Hlk238023932]Conversión AC/DC.
Voltaje de salida estable.
Protección contra sobrecarga.
Compatible con equipos de telecomunicaciones.
Fuentes para cargadores portátiles (110 - 120 AC – 12 VDC, 1A)
[bookmark: _Hlk238023983]Entrada 110–120 VAC.
Salida 12 VDC / 1A.
Protección eléctrica integrada.
Compatibles con cargadores de radios portátiles.



	V. [bookmark: _Hlk158196282]El costo estimado del bien, obra o servicio a contratar, que determine el presupuesto de la contratación e identifique la partida presupuestaria a afectar.


El costo estimado para la adquisición de los accesorios para equipos de radiocomunicación VHF asciende a un monto de dos millones novecientos veintinueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 2,929,349.02).
Partidas Presupuestarias
	Renglón 
	Código 
	Descripción de materiales 
	Cantidad 
	UND 

	1 
	 
	Baterías para radios portátiles DGP-8550 
	30 
	UD 

	2 
	 
	Cargadores para radios portátiles DGP-8550
	30 
	UD 

	3 
	 
	Cables de alimentación para radios móviles DGM-8500 
	50 
	UD 

	4 
	 
	Antenas GPS para radios móviles DGM-8500E
	20 
	UD 

	
	
	
	
	

	5 
	 
	Botones de control (encendido y selector de canales) para radios portátiles 
	100 (juego de botones: encendido y selector de canales) 
	UD 

	
	
	
	
	

	6 
	 
	Cable coaxial tipo RG-213 o equivalente. Precio por Pie 
	3000 pies 
	PIE 

	
	
	
	
	

	7 
	 
	Conectores RF 7/8 macho y hembra para cable coaxial Heliax o equivalentes

	14
	UD 

	
	
	
	
	

	8 
	 
	Bases o soportes para antenas de comunicación 
	50 
	UD  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9 
	 
	Micrófonos de modelo RMN5052A para radios base tipo DGM-8500
	30 
	UD 

	10
	 
	Conectores PL ANFENOR
	93
	UD 

	11
	 
	Conectores Mini UHF
	50
	UD 

	12
	 
	Botones de encendido radio dgp6150
	30
	UD 

	13
	 
	Botones de volumen radio dgp6150
	30
	UD 

	14
	 
	Fuente ac-gopoe-dc-dc model cpg35-112
	10
	UD 

	15
	 
	Fuentes p/ carg port, 110 - 120 ac-12 vdc/ 1A
	34
	UD



	VI. [bookmark: _Hlk158196569]Los criterios sociales, ambientales y económicos asociados a la contratación, con el propósito de generar los mayores beneficios posibles, con los recursos disponibles.



Para la adquisición de accesorios para equipos MOTOROLA VHF, se adoptan criterios de carácter social, ambiental y económico, orientados a maximizar los beneficios de la inversión y garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles.
Criterios Sociales
Seguridad y Salud Ocupacional
Ergonomía de los accesorios: Selección de clips de cinturón, fundas y micrófonos de solapa que no interfieran con la movilidad del técnico ni causen lesiones por uso prolongado.
Protección auditiva: Los auriculares y accesorios de audio deben cumplir con límites de presión sonora para prevenir daños auditivos en entornos industriales de alta tensión.
Facilidad de uso con EPP: Los accesorios (como botones PTT grandes) deben ser operables incluso con los guantes dieléctricos que utilizan los técnicos de la ETED.


Criterios Ambientales
Se deben priorizar la reducción de residuos peligrosos, la eficiencia energética y la sostenibilidad de materiales. Se busca minimizar el impacto ambiental mediante el uso de tecnologías eficientes y la disposición adecuada de componentes electrónicos. 
Criterios Económicos
Mejor Precio Evaluado: Se selecciona al suplidor que ofrezca las mejores condiciones económicas sin comprometer los requisitos técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones.
Marco Presupuestario: Las propuestas que excedan el presupuesto base o los fondos certificados para el proceso pueden ser descalificadas o el proceso puede declararse desierto.
Condiciones de Pago: Los oferentes deben especificar claramente sus condiciones de %, garantías y tiempos de entrega, los cuales forman parte de la evaluación de conveniencia.
Modalidad de Compra: Generalmente se gestionan bajo la modalidad de Compras Menores para reposición de repuestos y accesorios, buscando agilidad administrativa. 

	VII. La estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la adquisición.




	Riesgo
	Tipo
	Impacto
	Probabilidad
	Medida de Mitigación
	Responsable

	Recepción de equipos defectuosos o incompatibles
	Técnico
	Alto
	Media
	Solicitar certificaciones de calidad, pruebas de compatibilidad y garantía mínima
	Proveedor

	Obsolescencia tecnológica anticipada
	Técnico
	Medio
	Media
	Selección de equipos con estándares actuales y vida útil mínima de 3 años
	Área de Telecomunicaciones / Gerencia de Telecomunicaciones

	Incremento en los costos de adquisición
	Económico
	Medio
	Media
	Solicitud de cotizaciones firmes y cláusulas de precio cerrado
	Área de compras / Proveedor

	Costos ocultos de mantenimiento o accesorios
	Económico
	Medio
	Baja
	Incluir todos los requerimientos de accesorios, soporte y licencias en las especificaciones
	Proveedor / Área de Telecomunicaciones

	Retraso en la entrega de equipos
	Operativo
	Alto
	Media
	Establecer cronograma contractual con penalizaciones por incumplimiento
	Proveedor

	Capacitación insuficiente del personal
	Operativo
	Medio
	Baja
	Programas de capacitación y manuales de uso
	Área de Telecomunicaciones

	Incumplimiento de garantías o contratos
	Legal/Contractual
	Alto
	Baja
	Revisión legal de contratos y cláusulas de garantía






	Área jurídica / Proveedor


	VIII. [bookmark: _Hlk163825450]Perfil de los peritos



Ing. Ericka Forchu 
Ing. En sistemas

Ing. Misael del Rosario
Ing. en Telecomunicaciones

Ing. Rafael Meriño Polanco       
Ing. Eléctrico        












	IX. Base legal y técnica



1. Reglamento de Aplicación aprobado mediante decreto No. 52-26 que establece el Reglamento de la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras. En el ARTÍCULO 87: “Todo procedimiento de contratación deberá estar sustentado en estudios previos, de conformidad con lo dispuesto por los reglamentos aplicables de la presente ley y con las regulaciones especiales correspondientes al objeto contractual. 


2. De conformidad con los Arts. 86 y 87 establece: “Todo procedimiento de contratación deberá estar sustentado en estudios previos, de conformidad con políticas, manuales, guías u orientaciones normativas dictadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas o las regulaciones especiales aplicables al objeto contractual (…)”.
 
	X. Garantías requeridas para el procedimiento de selección y para la ejecución del Contrato.



De conformidad con el Arts. 163 y siguientes del Reglamento de aplicación de la Ley No. 47-25, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras aprobado mediando el Decreto No. 52-26, serán solicitadas la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el procedimiento de selección y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato para la ejecución del respectivo Contrato de Bienes.
· Garantía de Seriedad de la Oferta:
· Objeto: Asegurar el compromiso del proveedor con la oferta presentada.
· Requisito: Monto equivalente a un porcentaje del valor estimado de la oferta (generalmente entre 1%).
· Vigencia: Desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación del contrato.
· Declaración de Cumplimiento Legal y Fiscal:
· Objeto: Garantizar que el proveedor cumple con las obligaciones legales, fiscales y laborales vigentes.
· Requisito: Certificados legales actualizados emitidos por autoridades competentes.
 
2. Garantías para la Ejecución del Contrato
· Garantía de Cumplimiento del Contrato:
· Objeto: Respaldar la correcta entrega de los equipos y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
· Requisito: cuatro por ciento (4%) del monto de la adjudicación. Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, el equivalente será uno por ciento (1%) del monto de la adjudicación y solo le será exigida la fianza de seguro.
· Vigencia: Hasta la completa entrega y aceptación de los bienes por parte de la empresa.
· Garantía de Calidad y Funcionamiento:
· Objeto: Asegurar que los equipos cumplan con las especificaciones técnicas, rendimiento y vida útil garantizados.
· Garantía de Mantenimiento o Soporte Técnico (si aplica):
· Objeto: Garantizar la prestación del servicio de soporte técnico durante el período definido en el contrato.
· Requisito: Provisión de soporte técnico remoto o presencial según necesidad, con tiempos de respuesta establecidos.

	XI. Incumplimientos



De acuerdo con el decreto No. 52-26 de la ley 47-25, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras, los oferentes deberán atenerse a la norma de cumplimiento siguientes:

Incumplimiento leve: (No mantener comunicación fluida por escrito con la empresa). El retraso en la entrega según el cronograma pautado sin causa justificada e informada por escrito, así como el retraso en la entrega de cualquier documento, plano o información previamente solicitada y acordada por las partes y no informado y subsanado con la ETED. podría dar derecho a la ETED a reportar dicho incumplimiento.

Incumplimiento grave: (Retraso importante en la entrega del bien contratado). El retraso en la entrega de algún bien licitado será motivo de sanción, sobre todo si el retraso no ha sido acordado por ambas partes. Por lo cual los bienes deberán ser entregados en los tiempos acordados en los pliegos publicados.

Incumplimiento gravísimo: (El bien entregado no corresponda con el bien contratado). En caso de que el bien entregado no corresponda con la oferta, ETED podrá negarse a 

recibir el bien hasta que este no satisfaga la oferta recibida y según las especificaciones técnicas publicadas. Además, en caso extremos ETED podrá levantar un caso ante la DGCP por incumplimiento de términos contra la empresa contratada.


	XII. Conclusión


La adquisición de accesorios para equipos VHF resulta esencial para garantizar la continuidad operativa, eficiencia y confiabilidad del sistema de comunicaciones de la ETED a nivel nacional.
Estos componentes aseguran el adecuado funcionamiento de los equipos existentes, permitiendo la comunicación efectiva entre las áreas operativas y el Centro de Control de Energía (CCE), así como el monitoreo y gestión en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
En ese sentido, el proceso propuesto se encuentra debidamente justificado desde el punto de vista técnico y operativo, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales bajo criterios de calidad, eficiencia y optimización de los recursos.














	
___________________________
Ing. Ericka Forchu Hernández 
Analista de Gestión

	
___________________________
Ing. Misael del Rosario
Coordinador Comunicaciones Inalámbricas



	



___________________________
                                                         Ing. Rafael Meriño Polanco     
                                                          Gerente Telecomunicaciones
 












Hecho y firmado en un (1) original de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco (05) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).      
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