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	Nombre del Proyecto
	REMODELACIÓN CAMPO DE SÓFTBOL EN LA COMANDANCIA GENERAL DEL ERD, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO


	Tipo de Proyecto
	Deportivo

	Ubicación
	Mun. Pedro Brand, Prov. Santo Domingo

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 250 Personas Aprox.
· Área de construcción: 6,195.05 m2
· Dimensiones área de juego: 
· Right Field: 204.85 pies
· Center Field: 236.22 Pies
· Left Field: 205.02 Pies

Descripción del Proyecto
Construcción de Estadio de Softbol el cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts cada uno con sus respectivos baños. 

Campo de Juego
· Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad 1,805.00m2
· Grama en cuadro de juego y Jardines 3,462.00m2
· Arena limosa en el Cuadro de Juego 
· Drenaje francés 
· Llaves de chorros

Construcción 
· 2 gradas techada en Aluzinc con 5 filas de asiento y barandas de protección. 
· Baños públicos para mujeres y baños públicos para hombres.
· 2 Dugout con baños=24.93 m2
· Cisterna 3,000 galones 
· Construcción de séptico
· Muro de backstop L=33.60ml y H=5.40ml. 
· Muro de bloques L=138.8ml y H=1.80ml. 
· Muro de bloques y malla ciclónica L=90.7ml y H=1.80ml. 



Equipamiento
· Tinaco 550 galones
· Postes línea de foul
· Pizarra en tola metálica 

Terminación:
· Aplicación de Pintura 
· Piso en Hormigón 


Sistema de Iluminación:
· Postes de HA 50’ en escalerilla
· Lámparas MHT de 1500 Watts
· Postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica
· Suministro de transformador tipo poste 75 KVA
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