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	Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BÉISBOL EN EL SECTOR CAÑADA HONDA, T- 390


	Tipo de Proyecto
	Deportivo

	Ubicación
	Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 240 Personas Aprox.
· Área de construcción: 13,974.48M2 
· Dimensiones área de juego: 
· Right Field: 390 Pies
· Center Field: 390 Pies
· Left Field: 390 Pies
· 

Descripción del Proyecto
Construcción de Campo de Béisbol en el Sector Cañada Honda, T- 390 Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal, el cual contará con área de juego, gradas con baños para visitantes, 2 Dugouts para 12 jugadores cada uno con sus respectivos baños y estacionamientos. 

Campo de Juego
· Arena Roja en Área de Foul y Área de Seguridad: 3,699.00 m2
· Grama en cuadro de juego y Jardines:  9,020.50 m2
· Drenaje francés 
· Llaves de chorros

Construcción 
· 1 grada techada en Aluzinc de 182 metros cuadradas con 6 filas de asiento y barandas de protección. Incluye 2 baños debajo de las gradas.
· 2 Dugout con capacidad para jugadores, con baño vestidor
· Cisterna 3,000 galones y construcción de séptico
· Muro de backstop con malla ciclónica. Altura 22.93 mts. 
· Muro de bloques center field. Altura 1.80 mts.
· Muro de bloques y malla ciclónica. Altura 1.80 mts. 
· 30 Estacionamientos.


Equipamiento
· Tinaco 550 galones
· Postes línea de foul
· Pizarra en tola metálica 
Terminación:
· Aplicación de Pintura 
· Piso en Hormigón 

Sistema de Iluminación:
· 8 Postes de HA 50’ en escalerilla
· 32 lámparas MHT de 1500 Watts
· 4 postes 35-500 DAN’ para alimentación eléctrica
· Suministro de transformador tipo poste 75 KVA
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