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	Nombre del Proyecto
	CONT. POLIDEPORTIVO LAS BARIAS

	Tipo de Proyecto
	Deportivo 

	Ubicación
	Municipio Bani, Provincia Peravia

	
	



Polideportivo:
Datos Técnicos:
· Capacidad: 405 Personas Aprox.
· CAFETERIA Y BAÑOS

Descripción del Proyecto
Construcción POLIDEPORTIVO LAS BARIAS DE BANI,PERAVIA, el cual contará con cafetería, áreas de servicios, gradas, entre otros.

Exterior 
Entrada, caminos, pasillos en hormigón rayado 
Grama 
Acera perimetral hormigón 

Construcción 
· Construcción de polideportivo con gradas, área de juego en tabloncillo, y equipamientos.
· Muro perimetral
· Verja perimetral
· Área de parqueos vehiculares y de motor
· Techo en Aluzinc
· Caseta bomba
· Cisterna
· Registro
· Caja de inspección
· Trampa de grasa
Equipamiento
· Tableros 
· Canastos 
· Asientos en gradas
· Inodoros
· Lavamanos 
· Urinales 

Puertas y ventanas
· Puertas abatibles polimetálica blanca
· Puertas abatibles PVC
· Puertas abatibles en fenólico (baños).
· Puertas abatibles en perfiles metálicos.
· Puertas abatibles cristal (puerta comercial perfiles de aluminio)
· Ventana proyectada de vidrio y aluminio
· Ventana enrollable en metal

Terminación:
· Azul Positivo 93 (Acrílica) Pinturas Tropical
· Gris Arena 23 (Acrílica)Pinturas Tropical
· Rojo Positivo 95 (Acrílica)Pinturas Tropical
· Gris Grafito 42 En (Acrílica)Pinturas Tropical
· Blanco 00 (Acrílica) Pinturas Tropical
· Gris 59.  - Semigloss (Pinturas Popular)
· Azul Neptuno 5005 – Esmalte (Pinturas Popular)
· Orgullo Marcial 106 (Acrílica) Pinturas Popular
· Mosaic Blue (Acrílica)Pinturas Popular
· Frágil 86 (Acrílica) Pinturas Popular Tipo: Acrílica
· Tabloncillo en madera engomado
· Fenólico blanco para baños
· Cerámica Crema 45x45
· Cerámica Gris (Antideslizante) 45x45
· Porcelanato crema 0.60x0.60 
· Cerámica blanco mate (pared de baños) 30x60
· Topes de granito en baños
· Lockers en vestidores
· Hormigón pulido revestido de pintura epóxica color gris perla
· Cerámica Blanco Mate Calidad Superior 30 X 60
· Letrero En Sintra C/Azul
· Gabinetes Y Tramos En Pino Tratado

Sistema de Iluminación:
· Lámparas de Poste 
· Lámparas colgantes 100W, 120V, led
· Lampara Fluorescente 2x2
· Abanicos industriales HVLS 18´de 6 aspas
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