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	[bookmark: _Hlk210310515]Nombre del Proyecto
	Construcción Club Recreativo Y Cultural Arismendi Pérez

	Tipo de Proyecto
	Deportivo 

	Ubicación
	Sector La Gina, Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 461 Personas Aprox.
· Área de construcción: 1,728 M2
· Área de oficina

Descripción del Proyecto
Exterior  
· Hormigón pulido
· Acera violinada
· Verja Perimetral
· Muro perimetral
· Muro En Block 
· Bordillos En Jardineras 
· Agave 
· Barandilla

Construcción 
· Muro de bloques y malla tipo hércules con altura en bloques de 2.00m y en malla hércules 1.00 m
· Gradas 
· Cancha con tabloncillo sintético
· Techo en Aluzinc curvo
· Caseta bomba
· Cisterna
· Registro
· Caja de inspección
· Trampa de grasa
Equipamiento
· Tablero
· Canastos
· Inodoros
· Lavamanos
· Urinales
· Tope de baños en granito
· Escritorio 
· Silla de escritorio
· Silla operativa
· Refrigerador
· Fregadero en acero inoxidable

Puertas y ventanas
· Puertas abatibles polimetálica blanca 
· Puertas abatibles metálica blanca 
· Ventanas aluminio blanca proyectadas
· Puerta malla hércules abatible
· Puerta malla hércules deslizable
· Portones exteriores
· Puertas en perfiles de hierro

Terminación:
· Pintura Acrílica popular azul positivo y blanco capuchino 116
· Cerámica de 60cmts y 60 cmts color gris
· Cerámica de 60cmts y 60 cmts color crema
· 


Sistema de Iluminación:
· Luces de Poste 4" x 4" x 20, HN
· Lámparas colgantes 100W, LED, 120V 
· Lámparas 2x2 tipo led
· Luces de Techo (BOMBILLO)
· Abanicos de techo industrial
· Panel de breakers 
image1.png
(I

. GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Comision Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial




