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	Nombre del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN FUNERARIA EN EL D.M. LAS COLES

	Tipo de Proyecto
	Eclesiástico

	Ubicación
	MUNICIPIO ARENOSO, PROVINCIA DUARTE

	
	



Datos Técnicos:
· Capacidad: 100 Personas Aprox.
· Área de Solar: 407 M2
· Área de construcción: 358.52 M2
· Área de pasillo exterior: 30.94 M2

Descripción del Proyecto
Construcción de Funeraria en el Ingenio Santa Fe, el cual contará con: Recepción, dos capillas, oficinas administrativas, baños públicos, área de preparación, morgue o almacén, cocina, y área de carga/estacionamiento del vehículo fúnebre, más otros espacios que complementan el servicio.

Exterior 
· Piso vaciado en frotado: 38.95 m2
· Acera en porcelanato gris poroso 45x45: 26.93 m2
· Cerámica blanca 45x45: 21.18 m2

Interior: 
· Hormigón pulido con tratamiento epóxido: 37.50 m2
· Porcelanato crema 60x60: 184.72

Construcción 
· Verja perimetral 
· Muros de bloques
· estacionamientos
· Construcción de séptico
· Caseta de bomba
· Cámara séptica
· Registro
· 

Puertas y ventanas
· Puertas 2 hojas abatibles de cristal y aluminio
· Puertas 2 hojas abatibles de pino tratado tipo 1
· Puerta abatible de pino tratado con vidrio
· Puertas abatibles polimetálica 
· Ventanas proyectadas vidrio y aluminio 60x60
· Ventana corrediza con transom de vidrio y aluminio
· Ventanas celosías en aluminio blanca
· Paño fijo 4.00x0.60 de vidrio y aluminio
· Puertas y portón de hierro para entradas
Equipamiento
· Bancos en madera 
· 5 lavamanos Blanco
· 5 inodoro Blanco
· Fregadero
· 2 atriles
· 1 Mesa pino tratado
· 2 mesas para colocar los ataúdes
· 10 sillones individuales
· 2 escritorios
· 6 sillas para oficina
· 2 sofás de 3 plazas
· Dos sofá en L
· Mostrador de recepción 
· Silla de recepción
· Camilla en acero inoxidable para preparación funeraria

Terminación:
· Aplicación de Pintura Lino 55
· Aplicación de Pintura Lino 55
· Revestimiento Piedra Laja
· Techo de alucín en área del vehículo fúnebre
· Letras de metal en color bronce
· Aplicación de Pintura en Techo blanco 00
· Pintura en verja perimetral anticorrosiva 
Sistema de Iluminación:
· Luces en Pared
· Luminarias LED superficie circular
· lámparas LED rectangulares
· Paneles LED colgantes 
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