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	Nombre del Proyecto
	Construcción Destacamento Policial En El Reasentamiento De Barrick Gold

	Tipo de Proyecto
	Seguridad Ciudadana

	Ubicación
	Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez



 Datos Técnicos: 

· Área Total: 520.65 M²
· Tipo destacamento: T1

Descripción del Proyecto 
Construcción de la estación policial, destacamento de la policía nacional.

Áreas:
· Recepción.
· Sala de espera.
· Rack para servidor.
· Depósito de pertrechos.
· Oficina de recepción de denuncias.
· Depósito de armas.
· Oficina de investigaciones criminales, DICRIM.
· Cocina.
· Dormitorios.
· Cárcel Mujeres.
· Cárcel Hombres.
· Oficina de comandante con dormitorio y baño. 
· Baños.

Exterior:

· Parqueos motores.
· Parqueos de vehículos.
· Jardineras.
· Puertas simples en Hierro Negro para cierre del perímetro.
· Acera.
· Contén.
· Cisterna de 3,000 galones con bomba y caseta para bomba.
· Verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad: 3.68 ml.
· Muro de bloques de verja perimetral: e=15cm, h=2.00m, cantidad 12.33 ml.
 
Terminación

· Terminación de Pisos en granito gris claro general.
· Terminación de Pisos en hormigón pulido para cárcel.
· Terminación de Baños: Piso y Revestimiento en cerámica gris clara.
· Puerta Principal abatible en cristal flotante.
· Puertas Interiores polimetálicas blancas.
· Puertas Interiores acordeón PVC blanca.
· Puertas Interiores everdoor, acordeón, hierro negro (cárcel).
· Puertas Interiores, abatibles, de barrotes hierro negro (cárcel).
· Ventanas corredizas y salomónicas en aluminio lacado blanco.
· Logos en vinyl sobre syntrax.
· Ventanas de fachada frontal de vidrio fijo.
· Instalación de sistema sanitario, incluye: Inodoros, lavamanos, duchas.
· Cocina: Tope en Granito con Gabinetes de piso y pared en Pinto Tratado.
· Protectores en Hierro en Ventanas de Cárceles.
· Aplicación de Fino e Impermeabilizante Asfaltico.
· Pintura azul 11 acrílica popular.
· Pintura Gris claro 26 acrílica popular.
· Pintura Blanco 00, acrílica popular.

Suministro
· Suministro de Abanicos, 4 unidades.
· Inversor de 2.5kilos con 4 baterías.


Equipamiento, sistema de iluminación y Mobiliarios según especificaciones en el plano.
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